**Profile für den Fachmann**

**Kernsockelleiste Cubu flex life Premium**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Kernsockelleisten

Pos. 1 **Kernsockelleiste Cubu flex life Premium aus HDF-Kern, einer chlorfreien PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen oben und unten. Die Besonderheit**

**liegt in der Veredelung mit einer Echtmetall-Folie. Dies sind imprägnierte Spezialpapiere, vollflächig z.B. mit Edelstahl oder Kupfer beschichtet.**

Sockelhöhe: 60 mm; Überdeckung 12,6 mm

Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbtöne: siehe Angebot Hersteller

Incl. Befestigung und Montageempfehlung

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

Untergrund:

Zubehör

Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Kernsockelleiste Cubu flex life Premium

Polyolefin mit Hartfaserkern,

Farbe: …..

h= 60 mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….